**SNCC.PCC.002**

JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE LA GUAYIGA

23 de marzo de 2023

Página **1** de **3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACCESIBILIDAD UNIVERSAL** | | |
| **CATEGORÍAS** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
|  | **ENTORNO FISICO** |  |
| **Área Perimetral** | Rampa pavimento - contén | Pendiente máxima de la rampa 8% y terminar en "0" con el pavimento. Señalización vertical o en planta, con el símbolo internacional de accesibilidad. |
| Estacionamiento reservado a personas con discapacidad exterior(calle) señalizado | Dos espacios delimitados con colores resaltantes y señalizados próximos a la entrada principal. |
| Textura en la acera | Textura antideslizante o violinada. |
| Aceras libres de obstáculos | Postes, letreros, filtrantes y árboles. |
| Señalética adecuada | Símbolo internacional de Accesibilidad, logo con fondo azul y caricatura en blanco |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas** | | |
| **ENTORNO FISICO** | | |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Área Perimetral** | Rampa pavimento - contén | Pendiente máxima de la rampa 8% y terminar en "0" con el pavimento. Señalización vertical o en planta, con el símbolo internacional de accesibilidad. |
| |  | | --- | | phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg | | |
| |  | | --- | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Área Perimetral** | Señalética adecuada | Símbolo internacional de Accesibilidad, logo con fondo azul y caricatura en blanco |
| 14605096-group-of-blue-metallic-toilet-sign-isolated-on-white.jpg   |  | | --- | |  | |   20090618-MODELO DE SEN-ALIZACION DISCAPACIDAD.jpg | |
|